*-------------------------------------
* usmerjevalna tabela

router#sh ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area 
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 193.2.33.205 to network 0.0.0.0

     153.5.0.0/26 is subnetted, 2 subnets
C       153.5.188.0 is directly connected, Vlan1
C       153.5.188.128 is directly connected, Vlan31
     193.2.33.0/30 is subnetted, 1 subnets
C       193.2.33.204 is directly connected, GigabitEthernet1/0/24
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 193.2.33.205

router#sh ipv6 route  
IPv6 Routing Table - 10 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       R - RIP
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
S   ::/0 [1/0]
     via 2001:1470:3004:E000:0:64:0:1
C   2001:1470:3004:E000:0:64::/96 [0/0]
     via ::, GigabitEthernet1/0/24
L   2001:1470:3004:E000:0:64:0:2/128 [0/0]
     via ::, GigabitEthernet1/0/24
C   2001:1470:FAC0::/64 [0/0]
     via ::, Vlan1
L   2001:1470:FAC0::4/128 [0/0]
     via ::, Vlan1
C   2001:1470:FAC3:1::/64 [0/0]
     via ::, Vlan31
L   2001:1470:FAC3:1::1/128 [0/0]
     via ::, Vlan31
L   FF00::/8 [0/0]
     via ::, Null0

*-------------------------------------
* local host ali cel IPv6 internet?

router#show ipv6 route ::
IPv6 Routing Table - 10 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       R - RIP
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
C   ::/127 [0/0]
     via ::, Null0

router#show ipv6 route ::/0
IPv6 Routing Table - 10 entries
Codes: C - Connected, L - Local, S - Static, U - Per-user Static route
       R - RIP
       O - OSPF Intra, OI - OSPF Inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
S   ::/0 [1/0]
     via 2001:1470:3004:E000:0:64:0:1


*-------------------------------------
* "routing loop"

[root@ciprnik ~]# traceroute 153.5.188.64
traceroute to 153.5.188.64 (153.5.188.64), 30 hops max, 38 byte packets
 1  a.org3.delavnica.arnes.si (153.5.188.161)  3.506 ms  0.583 ms  0.604 ms
 2  lsirikt-olo (193.2.33.205)  0.427 ms  0.374 ms  0.366 ms
 3  lsirikt-olo-r (193.2.33.206)  1.576 ms  0.655 ms  0.618 ms
 4  lsirikt-olo (193.2.33.205)  0.444 ms  0.425 ms  0.418 ms
 5  lsirikt-olo-r (193.2.33.206)  0.962 ms  2.594 ms  0.755 ms
 6  lsirikt-olo (193.2.33.205)  0.650 ms  0.477 ms  0.473 ms
 7  lsirikt-olo-r (193.2.33.206)  0.810 ms  0.813 ms  0.800 ms
 8  lsirikt-olo (193.2.33.205)  24.755 ms  0.539 ms  0.531 ms
 9  lsirikt-olo-r (193.2.33.206)  0.912 ms  0.879 ms  0.855 ms
10  lsirikt-olo (193.2.33.205)  0.609 ms  0.589 ms  0.584 ms
11  lsirikt-olo-r (193.2.33.206)  0.937 ms  0.943 ms  0.941 ms
12  lsirikt-olo (193.2.33.205)  0.661 ms  0.639 ms  0.641 ms
13  lsirikt-olo-r (193.2.33.206)  0.992 ms  4.034 ms  1.015 ms
14  lsirikt-olo (193.2.33.205)  0.708 ms  0.694 ms  0.708 ms
...

Zakaj?
